Data/hora: 21/09/2024 10:37:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	AGLIO, M. D.; CARVALHO JUNIOR, W. de C.; OLIVEIRA, R. P. de; SOUZA, J. S. de; BONAN, V.	
Título: 	Modelagem topografica de declividade para classificacao de solos: uma comparacao metodologica.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO, 26., 1997, Rio de Janeiro, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, 1997. p.341.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetiva avaliar a ferramenta do SIG SPRING, desenvolvida pelo INPE em parceria, entre outros, com a EMBRAPA/CNPS. Trata da elaboracao e avaliacao de cartas de declividade geradas via abaco e via MNT, para uma microbacia de Paty de Alferes (RJ) na escala ade 1:10.000. Apos la entrada de dados topograficos (digitazacao de isolinhas de altimetria e do mapa de declive gerado via abaco), procedeu-se a geracao do mapa de declividade por triangulacao (MNT) e o cruzamento deste com o obtido manualmente (abaco). Os resultados coincidiram em 54,7% da area, indicando o grande potencial do uso desta metodologia de geracao automatica de cartas de declividade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (4566-1) - UPC - PL - -- -  -  - 1997.02237 - DIS