Data/hora: 05/06/2024 16:22:46

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Data corrente: | 14/11/1996
Data da última atualização: | 21/07/2014
Autoria: | ANDRADE JUNIOR, A. S.; AGUIAR NETO, A. O.
Afiliação: | EMBRAPA-CPAMN.
Título: | Programa computacional para dimensionamento de sistemas de irrigacao pivo central.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | Irriga, v. 1, n. 2, p. 35-45, 1996.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho apresenta um programa computacional em linguagem Basic, denominado DIMPIVO, capaz de dimensionar sistemas de irrigacao pivo central a partir da pressao de projeto no final da linha lateral. O modelo realiza uma analise hidraulica do sistema, atraves do procedimento passo a passo, selecionando bocais a partir dos valores de pressao e vazao determinados ao longo da linha lateral, na presenca e na ausencia de canhao final. Como aplicacao do modelo, utilizou-se um pivo central com canhao final, raio irrigado de 421 m, comprimento da linha lateral de 396 m, diametro da lateral de 0,168 m, espacamento entre emissores de 6 m. Para aplicar uma lamina de 8 mm em um tempo de 20 h e assumindo-se uma pressao de servico no ultimo emissor de 30 m.c.aemissores apresentaram diametros dos bocais oscilando de 1,8 mm, no ponto do pivo ate 9,6 mm na extremidade da lateral. Os resultados demonstraram que o programa efetua uma selecao criteriosa dos bocais dos emissores, de tal forma a permitir uma adequada aplicacao de agua em toda a area.
Palavras-Chave: | Dimensionamento; Modelo.
Thesagro: | Irrigação; Pivô Central; Programa de Computador.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)
Exemplares: | CPAMN - (1003-1) - UPC - AP - PP - 631.705 -  - 631.705 - DIS