Data/hora: 27/05/2024 06:45:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	21/08/2002	
Data da última atualização: 	07/06/2018	
Autoria: 	ALBUQUERQUE, P. E. P. de; GOMIDE, R. L.	
Afiliação: 	PAULO EMILIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, CNPMS; REINALDO LUCIO GOMIDE, CNPMS.	
Título: 	Evapotranspiração do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) determinada por três métodos.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 31., 2002, Salvador. A engenharia agrícola para o desenvolvimento sustentável: água, energia e meio ambiente: anais. Salvador: SBEA, 2002.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A partir da inclusão da água como fator controlado para aumento da produtividade das culturas, há necessidade de um melhor conhecimento dos fatores relacionados ao manejo integrado dos recursos solo-agua-planta-clima, visando uma exploração mais racional voltada para a sustentabilidade do sistema agrícola irrigado e a preservação do meio ambiente. Infelizmente, os usuários da irrigação desconhecem estratégias de programação da aplicação de água que possibilitem produtividade adequadas com maior eficiência de uso da água. Uma variável intensivamente monitorada para programar a irrigação é a evapotranspiração da cultura (ETc). O objetivo do presente estudo foi determinar valores da ETc do feijoeiro através da técnica da razão de Bowen (ETC-RB), cujos resultados foram comparados com outras metodologias mais simples de determinação, como as que utilizam o tanque Classe A (ETc-TCA) para prever a evapotranspiração de referência (ETo) e séries históricas de 15 anos de períodos decendiais da ETo estimada segundo o método de Penman Monteith (ETc-PM). Os resultados obtidos foram coerentes com a medição feita pela razão de Bowen (ETc-RB), cuja técnica é considerada como padrão. Os valores obtidos da ETc para o feijoeiro no período dos 26 aos 95 dias após a semeadura (DAS) foram de 231,4; 266,3 e 242,7 mm para as determinações realizadas pelos métodos ETc-RB, ETc-TCA e ETc-PM, respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Bean; Programacao; Scheduling.	
Thesagro: 	Evapotranspiração; Feijão; Irrigação; Phaseolus Vulgaris.	
Thesaurus Nal: 	evapotranspiration; irrigation.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/51106/1/Evapotranspiracao-feijoeiro.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (13818-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS