Data/hora: 24/09/2024 00:03:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica	
Data corrente: 	17/08/2007	
Data da última atualização: 	25/05/2018	
Autoria: 	GOMIDE, R. L.; ALBUQUERQUE, P. E. P. de; BRITO, R. A. L.; AVELAR, G. de; COELHO, A. M.	
Afiliação: 	REINALDO LUCIO GOMIDE, CNPMS; PAULO EMILIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, CNPMS; Ricardo Augusto Lopes Brito, Embrapa Milho e Sorgo; Gisela de Avelar, Embrapa Milho e Sorgo; ANTONIO MARCOS COELHO, CNPMS.	
Título: 	Um sistema de aquisição de imagem de alta resolução para detecção remota de estresse hídrico, índices de vegetação e níveis de nitrogênio em milho irrigado.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 15., 2007, Aracaju. Efeito das mudanças climáticas na agricultura: anais... Aracaju: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo principal deste trabalho foi o desenvolvimento de um sistema de aquisição de imagem com uma câmera digital de alta resolução para detecção remota de estresse hídrico, índices de vegetação e níveis de nitrogênio (N) no milho irrigado. A câmera utilizada é dotada de três dispositivos, que permitiram que imagens fossem adquiridas simultaneamente nas bandas do espectro visível (RGB) e" infravermelho colorido (CIR, falsa-cor). Um sistema de posicionamento global diferencial (DGPS) foi usado junto com a câmera para o georreferenciamento de pixels das imagens adquiridas. A cobertura vegetal foi usada como indicadora do status hídrico e nutricional (N) da cultura. Usou-se uma metodologia para a calibração da reflectância nas diferentes bandas de espectro estudadas em função de níveis de estresse hídrico e de N pré-estabelecidos, diferenciados e controlados em parcelas experimentais, considerando-se uma altura e um ângulo de visada da lente da câmera de 2,60 m e 45o, respectivamente, em relação a um plano logo acima do dossel da cultura. Outros dados ambientais de solo, clima e cultura foram usados na calibração. As imagens da cobertura vegetal adquiridas, uma vez processadas, vão permitir a caracterização e o mapeamento de áreas de produção, possibilitando um melhor entendimento e controle de variabilidade dos fatores de produção água e N e uma melhoria de eficiência de uso destes insumos agrícolas.	
Palavras-Chave: 	Evapotranspiração de cultura; Reflectancia de cobertura vegetal.	
Thesagro: 	Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/53964/1/Sistema-aquisicao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (20024-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS