Data/hora: 04/06/2024 16:38:58

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 12/03/2002
Data da última atualização: | 11/07/2013
Autoria: | ALMEIDA, R. de A.; SILVA, J. G. da.
Afiliação: | ROGÉRIO DE ARAÚJO ALMEIDA, UFG; JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF.
Título: | Dinamômetro para implementos à tração animal.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiania, v. 30, n. 1, p. 107-108, jan/jun, 2000.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para coletar os dados referentes ao esforço necessário a tração, na avaliação de desempenho de uma semeadora adubadora a tração animal, com diferentes sistemas de sulcadores, regulagens de disco de corte e coberturas mortas, no plantio direto do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), foi desenvolvido um dinamometro, a partir de um cilindro hidráulico, utilizando-se uma mangueira hidraulica de alta pressa, um manometro com escola de 0 a 40 kgf.cm2, um engate para o tracionamento, um cabo de aço e conexões hidráulicas.
Thesagro: | Arado; Implemento agrícola; Tração animal.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/28456/1/pat30n1almeida.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (18299-1) - UPC - AA - PP - 2000.013 -  - 2000.013 - DIS