Data/hora: 17/06/2024 09:41:15

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 21/12/2007
Data da última atualização: | 14/01/2008
Autoria: | FIGUEIREDO, V. B.; MEDEIROS, J. F.; OLIVEIRA, F. A.; LIMA, C. J. G. S.; GALVÃO, D. C.; OLIVEIRA, M. K. T.; ALMEIDA JUNIOR, A. B.
Afiliação: | V. B. Figueiredo, UNESP; J. F. Medeiros, UFERSA; F. A. Oliveira, UFERSA; C. J. G. S. Lima, UFERSA; D. C. Galvão, UFERSA; A. B. Almeida Júnior, UFERSA.
Título: | Determinação da umidade e da salinidade do solo pela técnica calibração de TDR (Reflectometria com Domínio do Tempo) em condições de salinidade.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 17., 2007. Mossoró. Agricultura no semi-árido. Mossoró: [s.n.], 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo determinar as curvas de calibração de TDR para estimar umidade e condutividade elétrica do solo sob diferentes condições de umidade e salinidade do solo. O trabalho foi conduzido no laboratório de irrigação e drenagem do Departamento de Ciências Ambientais da UFERSA. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5x4, com três repetições, onde o primeiro fator constou diferentes níveis de salinidade (0,5; 3,4; 8,8; 13,6 e 16,3 dS m-1) e segundo de diferentes umidades do solo, mas mostrou-se eficiente para determinação da salinidade do solo.
Thesagro: | Condutividade Eletrica; Irrigação; Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (23818-1) - UPC - SP - -- - 12491 -  - 12491 - DIS