Data/hora: 19/06/2024 04:25:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	12/09/2001	
Data da última atualização: 	20/09/2004	
Autoria: 	CAMPOS FILHO, O. R.; SILVA, I. de F.; ANDRADE, A. P. de; LEPRUN, J. C.	
Título: 	Erosividade da Chuva e Erodibilidade do Solo no Agreste de Pernambuco.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.9, p.1363-1370, set.1992	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o objetivo de avaliar alguns fatores da equacao universal de perdas do solo, para o Agreste de Pernambuco, foram determinadas a erosividade da chuva, metodo de Wischmeier & Smith (1958), usando-se diferentes parametros; e a erodibilidade de um solo Podzolico Vermelho-Amarelo Orto, pelos metodos direto com chuva natural e nomografico. Constatou-se que o melhor parametro usado para avaliacao da erosividade da chuva foi o EI30', onde o fator R, para os dez anos estudados, foi de 3551 MJ.mm.ha-1.h-1. Para as condicoes de Gloria de Goita, o valor do fator K (0,013 t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1), determinado pelo metodo nomografico, foi praticamente semelhante ao determinado pelo metodo direto com chuva natural, cujo valor e de 0,014 t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1.	
Palavras-Chave: 	indice de erosao; Metodo nomografico.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20768/1/pab15_set_92.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20768-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS