Data/hora: 23/09/2024 09:38:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	12/11/2015	
Data da última atualização: 	03/02/2016	
Autoria: 	MARINHO, N. P.; BOLZON de MUÑIZ, G. I.; NISGOSKI, S.; KLOCK, U.; ANDRADE, A. S. de; MAGALHAES, W. L. E.	
Afiliação: 	NELSON P. MARINHO, Centro Universitário Autônomo do Brasil; GRACIELA I. BOLZON DE MUÑIZ, Universidade Federal do Paraná; SILVANA NISGOSKI, Universidade Federal do Paraná; UMBERTO KLOCK, Universidade Federal do Paraná; ALAN S. DE ANDRADE, Universidade Federal do Paraná; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.	
Título: 	Compósito à base de poli(hidroxibutirato) (PHB) reforçado com fibras de rami espécie Bohemeria nivea.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 13., 2015, Natal. Anais. [São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros], 2015.	
Páginas: 	5 p.	
Descrição Física: 	Disponível online.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Fibras de rami da espécie Bohemeria nivea foram usadas como elemento de reforço, nas proporções de 5%, 10% e 15%, para melhorar as propriedades mecânicas nos esforços de tração do poli(hidroxibutirato). Para obtenção das fibras foi utilizado o processo de polpação organosolv com uma taxa de lignina residual (kappa) de k=46,2. Nas diferentes etapas de branqueamento das fibras foram obtidos k=29,2 (1a etapa com ClO2); k=24,3 (2a etapa com H2O2); k=19,0 (3a etapa com ClO2) e k=7,6 (4a etapa com H2O2). Nos ensaios mecânicos de tração o Módulo de Elasticidade (MOE) apresentou baixos Coeficientes de Variação (CV) entre 12,45% e 17,35% e pouca dispersão no Desvio Padrão estando entre 50,41MPa e 65,93MPa para amostras de PHB/rami-15% e PHB/rami-5%, respectivamente. Na média o MOE ficou entre 404,86Mpa e 379,93MPa para PHB/rami-15%, e PHB/rami-5%, respectivamente. Com estes resultado é possível inferir que a adição de rami melhora as propriedades mecânicas do poli(hidroxibutirato).	
Palavras-Chave: 	Bohemeria nivea; Composite; Compósito; Módulo de elasticidade; MOE; Organosolv; PolihidróxiButirato.	
Thesagro: 	Rami.	
Thesaurus Nal: 	polyhydroxybutyrate.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132917/1/2015-Washington-CBP-Composito.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54512-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS