Data/hora: 23/09/2024 11:56:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	30/09/2002	
Data da última atualização: 	27/03/2024	
Autoria: 	MESQUITA, C. de M.; COSTA, N. P.; PEREIRA, J. E.; MAURINA, A. C.; ANDRADE, J. G. M. de.	
Título: 	Caracterização da colheita mecanizada da soja no Paraná.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 21, n. 2, p. 197-205, maio, 2001.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Avaliou-se o perfil da colheita mecanizada da soja no Paraná estudando-se as perdas, os danos mecânicos não visíveis e a quantidade de grãos quebrados em função das marcas, da idade, da velocidade de trabalho e da rotação do cilindro de trilha das colhedoras, do teor de água do grão e das regiões produtoras. O teor de água dos grãos, a velocidade de trabalho, a rotação do cilindro de trilha e a idade das colhedoras também foram estudados, à exceção de quando avaliados como variável função. Os resultados obtidos permitem concluir que as perdas de grãos independem da marca e da idade das colhedoras até 15 anos; essas perdas, sendo inferiores a 60 kg ha-1, indicam boa qualidade de operação das colhedoras; as perdas e a quebra de grãos tendem a aumentar de forma acentuada com velocidade de trabalho superior a 7 km h-1 e com a redução do teor de água dos grãos, respectivamente.	
Thesagro: 	Colheita Mecânica; Dano Mecânico; Perda Durante a Colheita.	
Thesaurus Nal: 	Crop losses; Harvesters; Mechanical damage.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (19149-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS