Data/hora: 24/06/2024 13:24:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	02/03/2010	
Autoria: 	HERRMANN, P. S. P.; DE ANDRADE, M. G.; COLNAGO, L. A.; SILVEIRA, P. M.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; Faculdade de Engenharia de Barretos; EMBRAPA-CNPAF.	
Título: 	Equipamento para medida da taxa de difusão de oxigênio e potencial redox no campo.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E DA AGUA, 9., jul. 1992, Jaboticabal, SP. Programa e resumos... Jaboticabal: UNESP, 1992.	
Páginas: 	p.35.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Ref.09.	
Conteúdo: 	Em varzea, o excesso de agua no solo reduz a quantidade de oxigenio, o que pode afetar a produtividade e ate causar a morte da planta. Para avaliar a disponibilidade de oxigenio, construiu-se um equipamento para medida da taxa de difusao de oxigenio (T.D.O.), a qual e importante na caracterizacao do estado de oxigenio e, indiretamente, do grau de saturacao de agua no solo. Como complemento desta analise, grande importancia se da a medida de potencial redox do solo, parametro que esta ligado a previsao do estado de reducao e da possivel toxicidade de elementos quimicos, como ferro em plantio de arroz. Para tal finalidade, o equipamento possui um sistema para esta medida complementar. As medidas da T.D.O. e do potencial redox sao feitas em condicoes de campo, estando ambas as funcoes incorporadas num unico aparelho, desenvolvido para trabalhar na faixa de medida de mais ou menos 1,99 microamperes mais ou menos 0,2 contagens e resolucao de 10nA e medidor de potencial redox com leitura entre mais, 1,999 [V] mais ou menos 0,2 contagens e -1,999 [V] mais ou menos 0,2 contagens com resolucao de 1mV selecionaveis por chaves no painel. A apresentacao das medidas, para ambas as funcoes, e feita em mostradores de cristal liquido. Seis pontos no solo podem ser monitorados mediante selecao por chave. O equipamento se encontra concluido e testes dos parametros envolvidos em nivel de laboratorio ja foram realizados. A proxima etapa e a utilizacao do aparelho no campo experimental do CNPAF/GO.	
Palavras-Chave: 	Difusão; Medida; Potencial; Redox; TDO.	
Thesagro: 	Campo; Equipamento; Oxigênio; Solo; Taxa; Várzea.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5282-1) - UPC - SP - -- - PROCI-92.00026 -  - 1992.00026 - DIS