Data/hora: 22/09/2024 12:15:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	17/09/2020	
Autoria: 	HERRMANN, P. S. P.; ANDRADE, M. G. de; COLNAGO, L. A.; SILVEIRA, P. M. da.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; Faculdade de Engenharia de Barretos; EMBRAPA-CNPAF.	
Título: 	Equipamento para medida da taxa de difusão de oxigênio e potencial de oxirredução no solo.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasilia, v. 32, n. 7, p. 725-730, 1997.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Desenvolveu-se e testou-se um instrumento para medida da taxa de difusao de oxigenio (TDO) e potencial redox (PR) para caracterizar o estado de aeracao do solo. Os circuitos analogicos foram baseados em amplificadores operacionais BiMOS, e os digitais, na tecnologia CMOS. O sistema possui seis eletrodos de platina, com 0,35mm de diametro para medidas, e um eletrodo de calomelano como referencia. A funcao TDO ou potencial redox e selecionada por uma chave simples, e os eletrodos, por uma chave thumbwhell. Os dados sao mostrados em "display" de cristal liquido de 3 1/2 digitos. O potencial redox pode ser medido de -1,999V a +1,999V, e a corrente que relaciona a TDO, de -19,99 microampere a +19,99 microampere. Os resultados foram similares aos obtidos com equipamntos individuais comerciais de TDO e redox.	
Palavras-Chave: 	Agricultural instrumentation; Instrumentacao agropecuária; ODR; Oxygen diffusion rate; Potencial redox; PR; Redox potencial; RP; Soil aeration; Taxa de difusao de oxigenio; TDO.	
Thesagro: 	Aeração; Equipamento; Solo.	
Thesaurus Nal: 	equipment.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5041-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00101 -  - 1997.00101 - DIS