Data/hora: 08/06/2024 04:44:32

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 17/09/2020
Autoria: | HERRMANN, P. S. P.; ANDRADE, M. G. de; COLNAGO, L. A.; SILVEIRA, P. M. da.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; Faculdade de Engenharia de Barretos; EMBRAPA-CNPAF.
Título: | Equipamento para medida da taxa de difusão de oxigênio e potencial de oxirredução no solo.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasilia, v. 32, n. 7, p. 725-730, 1997.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Desenvolveu-se e testou-se um instrumento para medida da taxa de difusao de oxigenio (TDO) e potencial redox (PR) para caracterizar o estado de aeracao do solo. Os circuitos analogicos foram baseados em amplificadores operacionais BiMOS, e os digitais, na tecnologia CMOS. O sistema possui seis eletrodos de platina, com 0,35mm de diametro para medidas, e um eletrodo de calomelano como referencia. A funcao TDO ou potencial redox e selecionada por uma chave simples, e os eletrodos, por uma chave thumbwhell. Os dados sao mostrados em "display" de cristal liquido de 3 1/2 digitos. O potencial redox pode ser medido de -1,999V a +1,999V, e a corrente que relaciona a TDO, de -19,99 microampere a +19,99 microampere. Os resultados foram similares aos obtidos com equipamntos individuais comerciais de TDO e redox.
Palavras-Chave: | Agricultural instrumentation; Instrumentacao agropecuária; ODR; Oxygen diffusion rate; Potencial redox; PR; Redox potencial; RP; Soil aeration; Taxa de difusao de oxigenio; TDO.
Thesagro: | Aeração; Equipamento; Solo.
Thesaurus Nal: | equipment.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5041-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00101 -  - 1997.00101 - DIS