Data/hora: 22/06/2024 17:06:13

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Data corrente: | 21/10/2004
Data da última atualização: | 03/01/2024
Autoria: | BASTOS, E. A.; NOGUEIRA, C. C. P.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; SOUSA, V. F. de.
Afiliação: | EDSON ALVES BASTOS, CPAMN; CARLOS CESAR PEREIRA NOGUEIRA, CPAMN; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; VALDEMICIO FERREIRA DE SOUSA, CPAMN.
Título: | Uso da faixa molhada para determinar o volume de água no meloeiro via gotejamento.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 33., 2004, São Pedro, SP. A inserção da engenharia agrícola em projetos nacionais: anais. Campinas: Unicamp, Faculdade de Engenharia Agrícola: Embrapa Informática Agropecuária, 2004. 4 p.
Descrição Física: | CD-ROM.
Idioma: | Português
Notas: | CONBEA 2004. Editores: Paulo Graziano Magalhães, Raquel Gonçalves e Ana Paula Montagner.
Conteúdo: | Este trabalho teve por objetivo estabelecer a faixa molhada, como critério para se definir o coeficiente de redução (Kr), visando à estimativa do volume de água a ser aplicado no meloeiro via irrigação por gotejamento. O experimento foi realizado em um Neossolo Quartzarênico, no Campo experimental da Embrapa Meio-Norte, em Parnaíba, PI.
Palavras-Chave: | Faixa molhada.
Thesagro: | Cucumis Melo; Irrigação Localizada.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/66814/1/UsoFaixaMolhada-352-word.pdf
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)
Exemplares: | CPAMN - (18301-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS