Data/hora: 20/06/2024 03:59:35

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | Nacional - A
Data corrente: | 08/05/1997
Data da última atualização: | 11/01/2024
Autoria: | AGUIAR NETO, A. O.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; BASTOS, E. A.
Afiliação: | EMBRAPA-CPAMN.; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; EDSON ALVES BASTOS, CPAMN.
Título: | Distribuicao de pressao e vazao em um sistema de irrigacao por aspersao convencional.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Engenharia Rural, v. 6, n. 2, p. 29-38, 1995.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Utilizando-se um Programa Computacional de Hidraulica de Tubulacoes (PHT), desenvolvido pelos autores, procedeu-se a analise da distribuicao de pressao nos hidrantes da linha principal e da pressao e vazao nos aspersores das linhas laterais de um sistema de irrigacao por aspersao convencional, disposto em diferentes condicoes de terreno (nivel, aclive e declive), de tal forma a sugerir um manejo adequado do sistema de irrigacao para a obtencao de uma boa uniformidade da aplicacao de agua em toda a area. Observou-se que nas tres situacoes analisadas o manejo do sistema de irrigacao baseado na aplicacao de tempos diferenciados de irrigacao por posicao possibilita uma uniformidade de aplicacao de agua mais adequada, principalmente quando se procede a otimizacao do dimensionamento da linha principal na comdicao em declive. O manejo do sistema de irrigacao preconizado neste trabalho permite uma melhor eficiencia tecnica do sistema e representa mais uma opcao na reducao dos custos de energia do projeto.
Palavras-Chave: | Dimensionamento; Manejo da agua.
Thesagro: | Hidráulica; Irrigação.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)
Exemplares: | CPAMN - (865-1) - UPC - AP - PP - S 11120 -  - 0011120 - DIS