Data/hora: 18/06/2024 20:02:52

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 31/10/2008
Data da última atualização: | 13/11/2008
Autoria: | ANDRADE NETO, T. M. de; COELHO, E. F.
Afiliação: | Torquato Martins de Andrade Neto, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF.
Título: | Salinidade do solo sob fertirrigação com três concentrações de uréia e nitrato de cálcio em dois sistemas de irrigação localizada.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL, 2., 2008, Cruz das Almas. Anais... Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2008.
Idioma: | Português
Notas: | RESUMO_1113.

Conteúdo:

O trabalho objetivou avaliar o efeito da aplicação de três concentrações de nitrato de cálcio e de uréia aplicados via fertirrigação por gotejamento e microaspersão, na condutividade elétrica do solo e no teor de NO3 - do solo. Os tratamentos consistiram no uso de três concentrações de nitrato de cálcio e uréia na água de irrigação (1,0; 2,5 e 4,0 g L-¹) aplicada nos sistemas de microaspersão e gotejamento durante o primeiro ciclo da cultura da bananeira cultivar Terra. Houve diferença entre as médias das
concentrações de nitrato e de uréia na solução do solo nos dois sistemas de irrigação para as duas profundidades estudadas sendo que à medida que se aumentou a concentração do nitrato de cálcio na água de irrigação, aumentou significativamente o teor de nitrato na solução do solo. Houve diferença estatística entre as médias das
concentrações para os sistemas estudados nas duas profundidades, sendo que a microaspersão apresentou maiores valores da concentração de NO3 - na solução do solo em ambas as profundidades para todas as concentrações do nitrato de cálcio na
água de irrigação. Os valores absolutos das condutividades elétricas avaliadas foram superiores no volume molhado sob gotejamento. Houve diferença entre as  condutividades elétricas correspondentes às concentrações de uréia na água de irrigação e as médias referentes à concentração de 4 g L-¹ foram, na maioria dos casos,
superiores as resultantes das demais concentrações. O uso da concentração de 4 g L-¹ resultou em Cs (condutividade elétrica da solução do solo) e Ces (condutividade elétrica do extrato de saturação) superiores a 1,0 dS m-¹ em boa parte do ciclo da cultura.

Palavras-Chave: | Concentração salina na água; Gotejamento.
Thesagro: | Microaspersão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)