Data/hora: 16/06/2024 10:04:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	28/11/2016	
Data da última atualização: 	24/05/2017	
Autoria: 	COSTA, E. M.; ANTUNES, M. A. H.; DEBIASI, P.; ANJOS, L. H. C. dos.	
Afiliação: 	ELIAS MENDES COSTA, UFRRJ; MAURO ANTONIO HOMEM ANTUNES, UFRRJ; PAULA DEBIASI, UFRRJ; LÚCIA HELENA CUHA DOS ANJOS, UFRRJ.	
Título: 	Processamento de imagens RapidEye no mapeamento de uso do solo em ambiente de Mar de Morros.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 51, n. 9, p. 1417-1427, set. 2016.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: RapidEye image processing for soil use mapping in rugged landscape.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi analisar características de imagem do satélite RapidEye, bem como avaliar sua qualidade, quanto à ortorretificação, e sua aplicação no mapeamento de uso do solo, em ambiente de Mar de Morros. As imagens passaram por correção atmosférica, seguida por avaliação dos seguintes aspectos: resposta espectral a diferentes alvos, na imagem sem correção e na corrigida; acurácia da imagem ortorretificada; e exatidão da classificação supervisionada. A correção atmosférica permitiu melhor avaliação da resposta espectral dos alvos. A avaliação da ortorretificação da imagem, quanto ao Padrão de Exatidão Cartográfico, enquadrou-se na classe C da escala 1:20.000. A classificação supervisionada quantificou áreas e percentagem de cada classe de uso de forma consistente. A distribuição das classes evidencia o efeito histórico do uso na degradação das terras.	
Palavras-Chave: 	Acurácia de imagem; Conservação de solo; Correção do solo; Correção radiométrica; Image accuracy; Radiometric corrections.	
Thesagro: 	Sensoriamento remoto.	
Thesaurus Nal: 	Remote sensing; Soil conservation.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/150758/1/Processamento-de-imagens-RapidEye.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (60218-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS