Data/hora: 03/06/2024 02:40:47

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 06/08/2012
Data da última atualização: | 16/08/2017
Autoria: | SOUZA, G. S. de; SOUZA, Z. M. de; SILVA, R. B. da; ARAÚJO, F. S.; BARBOSA, R. S.
Afiliação: | GUSTAVO SOARES DE SOUZA, Universidade Estadual de Campinas/Faculdade de Engenharia Agrícola; ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA, Universidade Estadual de Campinas/Faculdade de Engenharia Agrícola; REGINALDO BARBOZA DA SILVA, Universidade Estadual Paulista/Campus de Registro; FERNANDO SILVA ARAÚJO, Universidade Estadual de Campinas/Faculdade de Engenharia Agrícola; RONNY SOBREIRA BARBOSA, Universidade Estadual de Campinas/Faculdade de Engenharia Agrícola.
Título: | Compressibilidade do solo e sistema radicular da cana-de-açúcar em manejo com e sem controle de tráfego.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 47, n. 4, p. 603-612, abr. 2012.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Soil compressibility and root system of sugarcane with and without controlled?traffic farming.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi comparar a capacidade de suporte de carga do solo em área com cana&#8209;de&#8209;açúcar colhida mecanicamente sem queima, em sistemas de manejo com e sem controle de tráfego agrícola. O controle de tráfego foi feito com ajuste da bitola do trator e transbordo, ou com ajuste da bitola e uso de piloto automático. As amostras de solo foram coletadas em cilindros volumétricos, na soqueira e na entrelinha da cultura (linha de rodado), nas camadas de 0,00?0,10 e 0,20?0,30 m. Avaliou-se a densidade radicular por meio de imagens, obtidas da digitalização de raízes coletadas em monólitos de 0,25x0,10x0,10 m. O manejo sem controle de tráfego apresentou maior capacidade de suporte de carga do solo na linha de plantio, nas duas camadas de solo avaliadas, o que indicou maior compactação. Maior densidade radicular ocorreu no manejo com controle de tráfego com ajuste da bitola e piloto automático, que permitiu maior capacidade de suporte de carga na linha de rodado e preservou a qualidade estrutural na região da soqueira, com reflexo positivo sobre o desenvolvimento do sistema radicular da cana&#8209;de&#8209;açúcar.
Palavras-Chave: | Cana-de-açúcar; Colheita mecanizada; Load-carrying capacity; Preconsolidation pressure; Pressão de preconsolidação.
Thesagro: | Controle integrado; Estrutura do Solo; Mecânica do solo; Saccharum officinarum.
Thesaurus Nal: | Cane sugar; Mechanical harvesting; Soil structure.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/63082/1/6876.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (53323-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (3079-1) - ADD - AP - PP - 633.61 - S719c - 2017.03636 - DIS