Data/hora: 16/06/2024 00:46:53

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 10/12/1997
Data da última atualização: | 10/12/1997
Autoria: | DOLABELLA, R. H.; COCHONNEAU, G.; ASSAD, M. L. L.
Título: | Estimativa do escoamento superficial na bacia do Rio Jardim, DF.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIENCIA DO SOLO, 13., 1996, Aguas de Lindoia. Solo - Suelo 96. Aguas de Lindoia: USP/SLCS/SBCS/CEA/SBM, 1996...
Páginas: | p.22-26.
Idioma: | Português
Notas: | Eventos paralelos ao 13o. CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIENCIA DO SOLO: 1a. REUNIAO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO; 4o. SIMPOSIO BRASILEIRO SOBRE MICROBIOLOGIA DO SOLO; 6a. REUNIAO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS e 11a. REUNIAO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO.
Conteúdo: | Algumas das praticas de conservacao do solo e da agua requerem o dimensionamento de estruturas que suportem o fluxo de agua que escoa na superficie do solo como consequencia de eventos pluviometricos intensos. Dentre as inumeras metodologias para estimar o escoamento superficial, o procedimento do numero-curva (SCS, 1972) e amplamente utilizado (Hanser & Jones, 1991) devido aos poucos parametros envolvidos e por estes estarem relacionados as caracteristicas fisicas da bacia hidrografica (Germano & Tucci, 1995). Com o metodo do numero-curva (CN) pode-se avaliar os impactos que as mudancas do uso e da cobertura das terras podem provocar no volume do escoamento superficial e estas mudancas podem ser monitoradas e analisadas com auxilio de tecnicas de geoprocessamento (Ragan & Jackson, 1980). Este trabalho tem por objetivos estimar, pelo metodo do numero-curva e a partir de tecnicas de geoprocessamento, o volume do escoamento superficial gerado em uma bacia hidrografica e comparar estes resultados com os volumes observados durante os eventos de cheias no ano hidrologico de 1995/1996. A area de estudo e a bacia do rio Jardim, localizada no Distrito Federal entre as latitudes 15o.35',16o02' e longitudes 47o.17;47o44', e com uma area monitorada de cerca de 496 km2.
Palavras-Chave: | Brasil; Distrito Federal; Rio Jardim.
Thesagro: | Cerrado; Conservação do Solo; Sistema de Informação Geográfica.
Thesaurus Nal: | Brazil; geographic information systems; soil conservation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (10353-1) - UPC - PL - -- - CRI4433 -  - CRI4433 - DIS