Data/hora: 11/06/2024 12:21:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	03/07/2003	
Data da última atualização: 	23/02/2010	
Autoria: 	SILVA, E. R.; ASSIS, O. B. G.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Eletroosmose aplicada na remediação química de meios particulados.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	Anais da Associação Brasileira de Química, v. 51, n. 2, p. 53-57, 2002.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho avaliamos o emprego de técnicas eletrocinéticas na remoção de fenol de pós de vidro em escala de laboratório. O principal objetivo foi o de projetar uma célula eletroquímica específica para avaliação e estabelecer uma metodologia mínima para aferir a eficiência da técnica em meios particulados. O fenol foi escolhido como contaminante teste, não somente por sua alta toxicidade, mas igualmente por apresentar uma alta solubilidade em água e ser um dos principais resíduos das refinarias de óleo, indústrias de plástico, tintas e vernizes e principalmente por estar presente na grande maioria dos pesticidas de uso no Brasil.	
Palavras-Chave: 	Electroosmose; Metodologias; Organic contamints; Particulate structure; Técnicas eletrocinéticas.	
Thesagro: 	Fenol.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7676-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00074 -  - 02.00074 - DIS