Data/hora: 02/06/2024 13:00:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	18/03/2005	
Data da última atualização: 	17/07/2014	
Autoria: 	GROU, B. B.; ASSIS, O. B. G.	
Título: 	Projeto e construção de um biorreator de Leito fixo, com esferas sintetrizadas, para uso no cultivo de célula animal.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2003. 22 p.	
Série: 	(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 06).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Apresentado as etapas de processamento de um de leito fixo, constituído de esferas de vidro sinterizadas, para uso como reator de ancoramento de célula animal. A confecção do meio poroso segue os princípios cerâmicos de sinterização viscosa sob temperatura controlada, em molde de aço para estabelecimento de densidade e formato definidos. O reator de forma cilíndrica foi projetado para adequar a adesão e cultivo de células de linhagem CHO-K1 (Chinese Hamster Ovary). Essas células tem alto interesse do ponto de vista biotecnológico, com subprodutos de larga aplicação na área farmacêutica e veterinária. A linhagem CHO-K1 apresenta particularidades de cultura, requerendo a montagem de reator com características específicas, que foram observadas neste trabalho. Caracterização teórica do meio poroso sinterizado e avaliações da estrutura por tomografia de RMN foram realizadas.	
Palavras-Chave: 	Biorreator; Sinterização.	
Thesagro: 	Pecuária.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/8732/1/BPD06_2003.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8732-1) - UMT - FL - -- - PROCI-03.00077 -  - 2003.00077 - DIS