Data/hora: 02/06/2024 17:21:48

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 25/08/2005
Data da última atualização: | 25/08/2005
Autoria: | ALVES, C. R.; ASSIS, O. B. G.
Título: | Surface modification of ceramic household filtration candles by SiO2 sol-gel film coatings.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Key enginerring materials, Aedermannsdorf, v. 189/191, p. 91-96, 2001.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Using the sol-gel technique, the formation of a SiO2 film on commercial household ceramic filter candles is studied aiming to increment the wetting characteristics of these filters.
Palavras-Chave: | filmes finos; Filtros caseiros; SiO2; Sol-Gel.
Thesagro: | Água Potável.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8908-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00002 -  - 2001.00002 - DIS