Data/hora: 24/06/2024 00:42:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	18/01/2006	
Data da última atualização: 	06/01/2010	
Autoria: 	BRITTO, D. de; CAMPANA FILHO, S. P.; ASSIS, O. B. G. de.	
Título: 	Mechanical properties of N, N, N-trimethylchitosan chloride films.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Polímeros: ciência e tecnologia, São Carlos, v. 15, n. 2, p. 142-145, abr./jun. 2005.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Films of chitosan and N,N,N-trimethylchitosan were cast from aqueous solutions. Chitosan was dissolved in 1% acetic acid while deionized water was the solvent. The resulting films apresented diferent mechanical behaviors as evaluated by DMTA.	
Palavras-Chave: 	Trimethylchitosan.	
Thesaurus Nal: 	chitosan; mechanical properties.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9173-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00017 -  - 2005.00017 - DIS