Data/hora: 01/06/2024 02:17:50

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 18/01/2006
Data da última atualização: | 06/01/2010
Autoria: | BRITTO, D. de; CAMPANA FILHO, S. P.; ASSIS, O. B. G. de.
Título: | Mechanical properties of N, N, N-trimethylchitosan chloride films.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Polímeros: ciência e tecnologia, São Carlos, v. 15, n. 2, p. 142-145, abr./jun. 2005.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Films of chitosan and N,N,N-trimethylchitosan were cast from aqueous solutions. Chitosan was dissolved in 1% acetic acid while deionized water was the solvent. The resulting films apresented diferent mechanical behaviors as evaluated by DMTA.
Palavras-Chave: | Trimethylchitosan.
Thesaurus Nal: | chitosan; mechanical properties.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9173-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00017 -  - 2005.00017 - DIS