Data/hora: 11/06/2024 15:25:18

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 14/07/1999
Data da última atualização: | 29/06/2023
Autoria: | NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.; AZEVEDO, C. A. V. de.
Afiliação: | TARCIZIO NASCIMENTO, CPATSA; JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA; CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AZEVEDO, UFPB.
Título: | Caracterizacao hidraulica do microaspersor Rain-Bird QN-14.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 3, n. 1, p. 30-33, 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho foi realizado no Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido(Embrapa Semi-Arido) com o objetivo de se obter as caracteristicas hidraulicas do microaspersor Rain-Bird QN-14. O coeficiente de variacao de fabricacao (CVF) foi de 0,7%, que, de acordo com a ABNT, e considerado bom. A equacao caracteristica, Q=45,63H elevado a 0,4866, foi ajustada atraves de regressao linear, com um coeficiente de determinacao (r2) de 0,9998. O emissor apresentou intensidade de precipitacao media de 1,64mm h-1 ao longo do raio; a intensidade de precipitacao ate 1,00m do emissor foi inferior a 10% da media, ficando seu raio efetivo limitado entre 1,00 e 3,00m de distancia, enquanto o coeficiente de uniformidade de Christiansen, na ausencia de vento, foi da ordem 15,43% sem, contudo, levar em consideracao seu raio efetivo.
Palavras-Chave: | Brasil; Characteristic equation; Coefficient; Coeficiencia de uniformidade; Coeficiente de varia?ao de fabrica?ao; Coeficiente de variacao; Equa?ao caracteristica; Fabricacao; Fabrication; Intensidade; Intensidade de precipitacao; Microaspersor Rain-Bird QN-14; Microsprinkler; Precipitation intensity; Uniformidade; Uniformity; Variation coefficient; Variation coefficient of manufacture.
Thesagro: | Chuva; Condutividade Hidráulica.
Thesaurus Nal: | permeability.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/178803/1/Revista-Brasileira-de-Engenharia-Agricola-e-Ambientalv.3-n.1-p.-30-33-1999.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

CPATSA - (7675-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPA - (13503-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  - 630.5 - DIS