Data/hora: 21/06/2024 10:53:21

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 10/01/2000
Data da última atualização: | 29/06/2023
Autoria: | NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.; AZEVEDO, C. A. V. de.
Afiliação: | TARCIZIO NASCIMENTO, CPATSA; JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA; CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AZEVEDO, UFPB.
Título: | Uniformidade de distribuicao de agua na superficie e no perfil do solo irrigado com o microaspersor Rain-Bird QN-14.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 3. n. 3, p. 304-308, 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Avaliando-se, o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) das laminas de agua aplicadas na superficie e de suas respectivas distribuicoes no perfil do solo, nas profundidades de 0 - 0,20, 0,20 - 0,40 e 0,40 - 0,60 m, para o microaspersor Rain-Bird QN14, em condicoes de campo, constatou-se que os valores de CUC foram da ordem de 42,61,64,90,79,04 e 84,06%, respectivamente. Observou-se tambem, que os valores de CUC das laminas de agua redistribuidas no perfil do solo aumentou com a profundidade. O baixo valor de CUC para precipitacao das laminas de agua na superficie do solo nao exerceu influencia nos coeficientes de uniformidade de distribuicao da umidade no perfil do solo, exceto para a camada de 0 - 0,20 m.
Palavras-Chave: | Coefficient; Coeficiente; Lamina; Microsprinkle; Uniformidade; Uniformity; Water depths.
Thesagro: | Irrigação; Microaspersão.
Thesaurus Nal: | irrigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/178796/1/Revista-Brasileira-de-Engenharia-Agricola-e-Ambiental-v.3n3-p.-304-3081999.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (8538-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS