Data/hora: 22/09/2024 16:01:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	30/03/2012	
Data da última atualização: 	30/03/2012	
Autoria: 	SANTANA JUNIOR, E. B.; AZEVEDO, N. F. de; COELHO, E. F.; COUTINHO, R. C.; OLIVEIRA, P. M. de.	
Afiliação: 	EDVALDO BISPO SANTANA JUNIOR, UFRB; NILO FERREIRA DE AZEVEDO, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; RODRIGO CARDOZO COUTINHO, UNIMONTES; POLYANNA MARA DE OLIVEIRA, EPAMIG.	
Título: 	Produtividade da bananeira 'Prata Gorutuba' irrigada por diferentes sistemas de irrigação localizada no segundo ciclo.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 40., 2011. Cuiabá. Geração de tecnologias inovadoras e o desenvolvimento do cerrado brasileiro: anais. Cuiabá: SBEA, 2011. 1 CD-ROM. CONBEA 2011.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A banana é a fruta mais consumida in natura no mundo, seu cultivo se concentra nos países de clima tropical. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade da bananeira cultivar Prata Gorutuba irrigada por diferentes sistemas de irrigação localizada no segundo ciclo. O experimento foi realizado na Região Norte de Minas Gerais, na Fazenda Experimental do Gorutuba - Epamig, usando um delineamento experimental em blocos casualizados com cinco tratamentos e cinco repetições. A bananeira foi conduzida em um espaçamento de 2,0 x 2,5m, e os tratamentos adotados consistiram de três sistemas de microaspersão, com um emissor para quatro plantas, com vazão de 47, 53 e 60 L h-1 (T1, T2 e T3 respectivamente), e dois sistemas de gotejamento em faixa contínua, com uma e duas linhas laterais por fileira de plantas (T4 e T5 respectivamente), e com vazão do gotejador de 4 L h-1. A variável de produção analisada foi a produtividade de pencas por hectare. O resultado da análise de variância mostrou que não houve efeito dos diferentes sistemas sobre a variável produtividade de pencas. A maior produtividade de pencas, 41,34 t ha-1, foi obtida no tratamento com microaspersão com emissor com vazão de 60L h-1.	
Thesagro: 	Banana; Microaspersão.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/56856/1/Produtividade-da-bananeira-prata-gorutuba-edvaldobisposantanajunior.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (28430-1) - UPC - AA - PP - CD 2012.005 -  -  - PCT