Data/hora: 02/06/2024 07:16:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido; Embrapa Solos.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Nacional - B	
Data corrente: 	21/01/2003	
Data da última atualização: 	27/01/2015	
Autoria: 	FANTE JÚNIOR, L.; OLIVEIRA, J. C. M.; BASSOI, L. H.; VAZ, C. M. P.; MACÊDO, A.; BACCHI, O. O. S.; REICHARDT, K.; CAVALCANTI, A. C.; SILVA, F. H. B. B.	
Afiliação: 	LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.	
Título: 	Tomografia computadorizada na avaliação da densidade de um solo do semi-árido brasileiro.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 26, n. 4, p. 835-842, 2002.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A densidade do solo de amostras indeformadas foi determinada por meio das técnicas de tomografia computadorizada e do torrão impermeabilizado, visando à identificação de processos de compactação do solo e a comparação de métodos. A pesquisa também visou auxiliar um levantamento pedológico elaborado com fins de classificação de terras para irrigação. As amostras de solos foram coletadas da região semi-árida de Petrolina (PE), ao longo de perfis do solo, da superficie até 1 m de profundidade, em camadas de 0,1 m e em duas áreas distintas quanto à sua ocupação vegetal e manejo: (1) vegetação natural (caatinga); (2) área cultivada e irrigação por pivô central. As tomografias foram realizadas com um tomógrafo de primeira geração, constituído por uma fonte de radiação gama de 137 Cs e um detetor cintilador de NaI(TI), com eletrônica padrão de espectrometria gama e sistema de movimentação de amostra controlados por uma interface específica acoplada a um microcomputador. Na área de caatinga, os resultados evidenciaram a ocorrência de um adensamento do solo em camadas mais profundas, abaixo de 0,4 m, bem como de uma camada adensada e, ou compactada entre aproximadamente 0 e 04 m, na área cultivada com pivô central, possivelmente em virtude da ação de máquinas e implementos utilizados no preparo e cultivo do solo.	
Palavras-Chave: 	Adensamento; Compactação; Natural resource; Radiação gama; Semi-árido.	
Thesagro: 	Recurso natural; Solo.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/116551/1/Bassoi-cpatsa.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/184450/1/TOMOGRAFIA-ok.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (25684-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPS - (11069-1) - UPC - AP - -- -  -  - 2003.0002 - DIS