Data/hora: 24/06/2024 06:00:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	BALSANI, W. R.; CRUVINEL, P. E.; TORRE-NETO, A.	
Afiliação: 	USP-EESC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Monitoramento de parâmetros climáticos em silos agrícolas com arquitetura inteligente.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AUTOMACAO INTELIGENTE, 3., set. 1997, Vitoria, ES. Anais... Vitoria: UFES/Sociedade Brasileira de Automatica, 1997.	
Páginas: 	p. 202-206.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este artigo descreve a arquitetura e um protocolo de transmissao de dados digitais dedicados ao monitoramento de parametros climaticos em silos e secadores de graos. A arquitetura usa processamento distribuido e instrumentacao inteligente baseada no microcontrolador 80535. O protocolo e baseado no padrao de comunicacao serial multiponto RS 485 e no protocolo HART. Atualmente, aproximadamente 20% da producao brasileira de graos e perdida durante os processos de transporte e armazenamento. O uso de tal sistema permite mediacoes e modelamento de silos e secadores.	
Palavras-Chave: 	Agricultural instrumentation; Arquitetura inteligente; Climatic parameters; Grain bins; Instrumentacao agropecuaria; Intelligent architecture; Parametros climaticos.	
Thesaurus Nal: 	dryers; silos.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5645-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00012 -  - 1997.00012 - DIS