Data/hora: 20/06/2024 06:48:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Internacional - A	
Data corrente: 	12/07/2007	
Data da última atualização: 	19/07/2011	
Autoria: 	FONSÊCA, M. H. P.; GUERRA, H. O. C.; LACERDA, C. D. de; BARRETO, A. N.	
Afiliação: 	Marcos H. P. Fonseca; Hugo O. Guerra, UAEAG/UFCG; Rogério D. de Lacerda, UAEAG/UFCG; Aurelir Nobre Barreto, Embrapa Algodão.	
Título: 	Uso de propriedades físico-hídricas do solo na identificação de camadas adensadas nos Tabuleiros Costeiros, Sergipe.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.11, n.4, p.368-373, jul./ago. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A presença de camadas subsuperficiais no solo fortemente adensdas, afeta a infiltração e o movimento de água dificultando o manejo de água durante a irrigação. Visando identificar e caracterizar essas camadas coesas nos tabuleiros do Platô de Neopolis de Sergipe se determinaram e se utilizaram as propriedades físico-hídricas do solo densidade, porosidade, retenção da água e condutividade capilar. A condutividade capilar foi determinada através do método do perfil instantâneo empregando-seo modelo de Libardi. Os atributos físicos determinados (densidade, porosidade, retenção da água e condutividade capilar) mostraram-se adequados à identificação e caracterização do caráter coeso da camada quando presente no perfil do solo.	
Palavras-Chave: 	Adensamento; Condutividade capilar.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/37924/1/v11n04a04.pdf	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (18802-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS
CPATC - (22210-1) - ADM - AP - DD -  -  -  - DIS