Data/hora: 28/05/2024 20:10:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Suínos e Aves.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	11/12/2015	
Data da última atualização: 	21/03/2016	
Autoria: 	AMARAL, A. C. do; KUNZ, A.; STEINMETZ, R. L. R.; TÁPPARO, D. C.; GASPARETO, T. C.; DIAS, J. R.; VERUK, M.; BASSO, B. T.	
Afiliação: 	ANDRÉ CESTONARO DO AMARAL, UNIOESTE; AIRTON KUNZ, CNPSA; RICARDO LUIS RADIS STEINMETZ, CNPSA; DEISI C. TAPPARO, UNIOESTE; TAÍS CARLA GASPARETO, UNC; JESSICA ROSA DIAS, UNC; MARCOS VERUK, UNC; BRUNA TAUANA BASSO, UTFPR.	
Título: 	Produção de biogás em uma Unidade Produtora de Desmame (UPD): Influência do modelo de biodigestor.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRODUÇÃO ANIMAL SUSTENTÁVEL, 3., 2015, Chapecó. Anais... Chapecó: UDESC, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A produção de suínos ocorre em escala industrial, existindo grandes unidades produtoras, acarretando na geração de elevadas quantidades de efluentes, bem como elevada necessidade energética (calor, eletricidade etc.,). Esse trabalho tem como objetivo estudar e simular possibilidades de produção de biogás em uma unidade produtora de suínos (UPD) com 500 matrizes produtivas, avaliando diferentes tecnologias de biodigestores (biodigestor de lagoa coberta e biodigestor de mistura completa). Entre as opções estudadas, a utilização de biodigestor de lagoa coberta apresentou menor capacidade de produção de biogás. A utilização de técnicas de separação de sólidos, somadas a implantação de biodigestores de maior tecnologia resultam em uma maior capacidade de produção de biogás e menor volume de reatores.	
Palavras-Chave: 	Unidade Produtora de Desmame.	
Thesagro: 	Biodigestor; Biogás.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/135445/1/final8087.pdf	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CNPSA - (20362-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS