Data/hora: 05/06/2024 16:53:49

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 16/11/2023
Data da última atualização: | 16/11/2023
Autoria: | MARQUES, R. M.; WOJCIECKOWSKI, F. O.; VIGNA, G. de S.; RODRIGUES, D. de S.; BASTOS, J.; GAMBETTA, R.
Afiliação: | RAFAEL MOREIRA MARQUES, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; FELIPE ORCELLI WOJCIECKOWSKI, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; GABRIEL DE SZECHY VIGNA, UNIVERSIDADE DE BRASILIA; DASCIANA DE SOUSA RODRIGUES, CNPAE; JHENIFER BASTOS, UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ; ROSSANO GAMBETTA, CNPAE.
Título: | Produção de biogás a partir de bagaço de cana-de-açúcar e frações pré-tratadas.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2023. p. 158.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (PBM), ou Biochemical Methane Potential (BMP), é um método usado para avaliar a quantidade de metano que pode ser produzido a partir da decomposição anaeróbica de diferentes matérias orgânicas. A finalidade do estudo foi analisar o potencial de geração de biogás e biometano a partir do bagaço de cana&#8209;de&#8209;açúcar e de produtos provenientes da auto&#8209;hidrólise, sendo eles o sólido pré&#8209;tratado, o hidrolisado e a combinação dos dois. Além disso, houve o objetivo de observar se existe algum tipo de inibição, por meio da relação inóculo e substrato (RIS). A auto&#8209;hidrólise foi realizada a uma temperatura de 180 °C, durante 40 minutos e com uma proporção de 10 gramas de água para cada grama de bagaço de cana seco. Os quatros substratos foram capazes de gerar biogás. No entanto, na RIS 1:1, tanto o hidrolisado quanto o sólido pré&#8209;tratado mais o hidrolisado não apresentaram geração de gás metano.
Palavras-Chave: | PBM; RIS.
Thesagro: | Bagaço; Cana de Açúcar; Hidrolise.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158431/1/Producao-de-biogas-a-partir-de-bagaco.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (4296-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS