Data/hora: 25/09/2024 08:39:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	12/01/2016	
Data da última atualização: 	01/03/2016	
Autoria: 	SILVA, D. A.; MULLER, B. V.; KUIASKI, E. C.; ELOY, E.; BEHLING, A.; COLAÇO, C. M.	
Título: 	Propriedades da madeira de Eucalyptus benthamii para produção de energia.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 84, p. 481-485, out./dez. 2015.	
DOI: 	doi: 10.4336/2015.pfb.35.84.677	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Nota científica.	
Conteúdo: 	Este estudo objetivou avaliar o potencial energético da madeira de Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage. As amostras foram coletadas no município de Cerro Negro, SC, onde foram selecionadas 5 árvores, sendo retiradas amostras do fuste a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial. As análises realizadas foram densidade básica, poder calorífico superior, composição química elementar, análise química imediata (teores de materiais voláteis, carbono fixo e cinzas), poder calorífico inferior, densidade energética, estoque de carbono e produção energética. As variáveis físicas e químicas estudadas e o potencial energético da madeira não apresentaram diferenças ao longo do fuste.	
Palavras-Chave: 	Biomassa florestal; Dendroenergia; Forest biomass; Wood energy.	
Thesagro: 	Energia; Eucalipto.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus benthamii.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/140421/1/677-12526-1-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54725-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS