Data/hora: 14/06/2024 05:37:00

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 20/05/2015
Data da última atualização: | 20/08/2015
Autoria: | BOEIRA, R. C.; MAXIMILIANO, V. C. B.
Afiliação: | RITA CARLA BOEIRA, CNPMA; VIVIANE CRISTINA B MAXIMILIANO, CNPMA.
Título: | Análise de nitrogênio em lodos de esgoto úmidos.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM RESÍDUOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; CICLO DE CONFERÊNCIAS SOBRE POLÍTICA E GESTÃO AMBIENTAL, 2004, Costão do Santinho, Florianópolis/SC. [Anais...] Costão do Santinho, Florianópolis/SC.: ICTR, NISAM, 2004. p. 451-457.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para aplicação agrícola de lodos de esgoto em solos há necessidade de proceder-se às análises de N em amostras úmidas pois, de um modo geral, os mesmos são aplicados úmidos no campo. A umidade de lodos de esgoto oriundos de estações de tratamento pode alcançar teores de até 500% de água (em base seca), o que pode conferir certa heterogeneidade às análises laboratoriais. Com o objetivo de avaliar esta hipótese, determinou-se a precisão de análises de N em amostras úmidas de três lodos de esgoto anaeróbios, coletados em estações de tratamento de esgoto de origem urbana (cidades de Franca e de Jundiaí) e urbanoindustrial (cidade de Barueri), no Estado de São Paulo. Utilizou-se a metodologia comumente empregada para análise de solo ou de tecidos, que requer, em geral, amostras secas e homogeneizadas após moagem. Houve maior amplitude de variação para os coeficientes de variação obtidos nas determinações de N total Kjeldahl em relação às de N em formas minerais.
Palavras-Chave: | N total Kjeldahl; N-mineral, precisão.
Thesagro: | Nitrogênio; Resíduo orgânico.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/127030/1/2005AA-028.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (14111-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2005AA_028 - DIS