Data/hora: 13/06/2024 08:41:55

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/01/2019
Data da última atualização: | 14/01/2019
Autoria: | BONFATTI, JÚNIOR, E. A.; LENGOWSKI, E. C.
Título: | Colorimetria aplicada à ciência e tecnologia da madeira.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 38, e201601394, 2018. 13 p.
DOI: | 10.4336/2018.pfb.38e201601394
Idioma: | Português
Notas: | Artigo de revisão.
Conteúdo: | A primeira característica da madeira perceptível à visão humana é a cor, com possibilidade de indicar seu uso, além de correlacionar-se com as exigências do consumidor final. Por ser um parâmetro de difícil determinação, devido à sua subjetividade, foram desenvolvidos métodos para determinação matemática da cor, como o método comparativo de Munsell e o método quantitativo, denominado colorimetria. Ao longo do tempo, o segundo método se consolidou devido à sua alta precisão. O método colorimétrico mais usado na ciência da madeira é o sistema CIELAB, constituído por três eixos, a coordenada L*, que representa a luminosidade ou claridade, a coordenada a*, que representa o eixo vermelho-verde, e a coordenada b*, que representa o eixo amarelo-azul. Além da classificação colorimétrica da madeira, a colorimetria é eficiente para determinação de algumas propriedades da madeira, do efeito da termorretificação e da ação de agentes biodeterioradores e do intemperismo na madeira. O principal objetivo desse trabalho foi evidenciar a importância e a aplicabilidade da colorimetria como técnica aplicada à ciência e tecnologia da madeira.
Palavras-Chave: | Properties of wood; Propriedade.
Thesagro: | Cor; Madeira; Tecnologia.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/190428/1/1394-18656-1-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56696-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS