Data/hora: 21/09/2024 13:06:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	26/07/1999	
Data da última atualização: 	20/10/2015	
Autoria: 	FEITOSA FILHO, J. C.; BOTREL, T. A.; PINTO, J. M.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA.	
Título: 	Instalacao de injetores tipo Venturi duplo como forma de ampliar seu limite operacional e uso na quimigacao em condicoes de media e alta pressao.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas. Anais... Lavras: UFLA: SBEA, 1998.	
Volume: 	v.1	
Páginas: 	p. 4-6.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivando avaliar o desempenho da instalacao de injetores tipo Venturi duplo para uso na quimigacao em condicoes de alta pressao conduziu-se um experimento no Laboratorio de Hidraulica da ESALQ-USP, utilizando os pares de injetores de diametros de entrada e de saida de 60 mm x25 mm cujos dados foram comparados com os do injetor de 25 mm instalado em serie. Trabalhou-se nas pressoes de servico variando de 147,09 kPa ate 686,42 kPa e avaliou-se as pressoes de servico; diferenciais de pressao; vazoes motrizes e succionadas; perdas de carga e rendimentos. Houve um aumento no limite operacional dos injetores nessa forma de instalacao nas pressoes de servico e nos diferenciais de pressao mais elevados, porem, as perdas de carga foram superiores aquelas com injetor instalado em serie. Esses parametros analisados em funcao dos diferenciais de pressao apresentaram melhores ajustes seguindo funcoes polinomiais quadraticas.	
Palavras-Chave: 	Equipments; Injector; Injetor; Instalacao; Instalation; Quimigacao.	
Thesagro: 	Equipamento; Fertirrigação; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	chemigation; fertigation; Irrigation.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/131360/1/ID-7160.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (7160-1) - UPC - AA - PP - 631.3 - C749a -  - DIS