Data/hora: 17/06/2024 12:00:55

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 29/06/2001
Data da última atualização: | 08/05/2018
Autoria: | FEITOSA FILHO, J. C.; BOTREL, T. A.; PINTO, J. M.; CAVALCANTE, L. F.
Afiliação: | JOSE MARIA PINTO, CPATSA.
Título: | Desempenho de um sistema de aeracao de reservatorio de agua constituido por tubos verticais ranhurados com descarga submersa.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERIA; CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA AGRICOLA, 10., 2000, Guanajuato. Memorias... Guanajuato: ALIA/AMIA/ICA, 2000.
Descrição Física: | 1 CD-ROM
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um experimento foi instalado no Laboratório de Hidráulica da ESALQ-USP em Piracicaba, São Paulo, Brasil, como objetivo de desenvolver e testar um sistema de aeração de água de baixo custo. O sistema proposto foi constituído de tubos de PVC rígido de 20 e 25 rnrn de diâmetros encontrados facilmente em casa que comercializam materiais hidráulico. Avaliou-se uma unidade constituída por cínco linhas de 25 mm de díâmetro sendo nelas, inseridos 25 tubos de 20 mm com extremidades submersas à profundidade de 0,30 m. Verificou-se que: a) a vazão de ar incorporado na água pelo sistema aumentou diretamente com o aumento da vazão motriz até um ponto máximo. Houve a partir daí, redução gradativa da primeira, até o sistema não mais funcionar; b) os valores médios da porcentagem de ar incorporado na água e rendimento em função da vazão motriz nos testes com um tubo foram de 5,14% e 5,49% respectivamente, enquanto que no sistema, estes valores foram de 4,58% e 4,95%; c) as vazões de ar incorporado na água em função das vazões motrizes em ambos testes apresentaram melhor ajustes à funções quadráticas; d) o sistema atendeu aos objetivos propostos e pode ser recomendado para aeração de reservatórios de água nas condições analisadas.
Palavras-Chave: | Aerador; Aeratpr; Reservatorio; Reservoir.
Thesagro: | Aeração; Água; Poluição.
Thesaurus Nal: | aeration; pollution; water.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/176462/1/Separata-9326.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (8870-1) - UPC - AA - PP - 01685 -  - 01685 - DIS