Data/hora: 26/09/2024 06:37:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Pecuária Sudeste.	
Data corrente: 	30/08/2022	
Data da última atualização: 	22/01/2024	
Autoria: 	BUENO, J. O. DE A.; CRESTANA, S.; PEZZOPANE, J. R. M.; BOURSCHEIDT, V.; BERNARDI, A. C. de C.	
Afiliação: 	JOSÉ OTÁVIO DE ALMEIDA BUENO, USP; SILVIO CRESTANA, CNPDIA; JOSE RICARDO MACEDO PEZZOPANE, CPPSE; VANDOIR BOURSCHEIDT, UFSCAR; ALBERTO CARLOS DE CAMPOS BERNARDI, CPPSE.	
Título: 	Comparação entre modelos digitais de terreno gerados por quatro fontes de dados diferentes.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	Concilium, v. 22, 2022.	
Páginas: 	14 p.	
ISSN: 	1414-7327	
DOI: 	https://doi.org/10.53660/CLM-584-658	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A superfície topográfica de uma determinada região do planeta pode ser representada por um modelo digital de terreno (MDT) o qual é uma importante fonte de dados cuja utilização se dá para diversos fins, tais como análises de características hidrológicas de bacias hidrográficas. A geração do MDT depende de uma fonte de dados que tenha na sua base valores de elevação da superfície terrestre. Os métodos clássicos para aquisição de dados de superfície e subsuperfície demandam muito tempo, custo ou ainda conhecimentos específicos de processamento para geração do MDT devido ao levantamento topográfico. Assim, o estudo comparou as variações entre as altitudes desses modelos obtidas por quatro fontes de dados, a saber: por meio de imagens capturadas por aeronave remotamente pilotada - drone; imagens capturadas utilizando veículo aéreo tripulado; imagem de satélite; e altitudes obtidas com GPS (Sistema de Posicionamento Global) geodésico, sendo que os resultados para essa análise mostraram que há variação entre os valores dos intervalos de altitude, todavia mesmo com as diferenças observadas nos números, as variações de ambos os MDTs se acompanham ao longo de toda área de estudo.	
Palavras-Chave: 	Análise de terreno; Drone; ILPF; Imagem de satélite.	
Thesagro: 	Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1148955/1/P-Comparacao-entre-modelos-digitais-de-terreno-gerados-por-quatro.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CPPSE - (25741-1) - UPC - AP - DD - PROCI-2022.00085 - BUE - 2022.00158 - DIS
CNPDIA - (18140-1) - UPC - AP - DD - PROCI.22/169 -  - 2022/174 - DIS