Data/hora: 25/06/2024 10:21:56

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | BUENO, J. M.; TRAINA, A. J. M.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | USP-ICMSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Reconstrucao tridimensional de imagens tomograficas baseada no uso de transformada rapida de Fourier.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.148.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um algoritmo para reconstrucao de imagens tridimensionais a partir de dados bidimensionais obtidos com tomografos de ressonancia magnetica ou raio X. Para a reconstrucao das projecoes bidimensionais serao utilizadas tecnicas baseadas em transformada rapida de Fourier (FFT), as quais apresentam alto desempenho, boa exatidao e baixo tempo computacional. Para a geracao de mapas tridimensionais sera utilizada a tecnica de interpolacao trilinear, a qual possibilitara uma resolucao isotropica nas imagens tridimensionais. No projeto, tambem serao utilizadas ferramentas ja implementadas para a visualizacao das imagens geradas. O trabalho esta sendo desenvolvido em linguagem C e ambiente UNIX, para viabilizar sua operacao em estacoes de trabalho SUN.
Palavras-Chave: | Algoritmo; FFT; Imagem tomografica; Reconstrucao; Transformada rapida de Fourier; Tridimensional.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5419-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00005 - BUE - 1995.00005 - DIS
CNPDIA - (5420-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00004 - BUE - 1995.00004 - DIS