Data/hora: 29/05/2024 11:56:25

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 31/10/1997
Data da última atualização: | 31/10/1997
Autoria: | MENETTI FILHO, J.; CARAMORI, P. H.
Afiliação: | IAPAR.
Título: | Desenvolvimento de uma camara para simulacao de temperaturas baixas.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.21, n.10, p.1005-1008, out. 1986.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Desenvolveu-se uma camara para simulacao de baixas temperaturas, utilizando-se os seguintes equipamentos e materiais: 1. Unidade portatil de refrigeracao. 2. Caixa de chapa galvanizada com 80 cm de comprimento por 40 cm de largura e 40 cm de altura, revestida com uma camada de isopor de 2 cm. 3. Bomba de succao de 0,12 CV. 4. Registrador potenciometrico de temperatura com sensores de par termoeletrico. 5. Solucao etanolica a 19%, para abaixamento da temperatura ate - 10oC. A oscilacao de temperatura entre os diferentes pontos da solucao nao foi superior a 0,2oC. Para evitar o contato direto das plantas com a solucao, estas foram envoltas em recipientes de polietileno, vedados com soldador plastico. Testes realizados com plantas jovens de cafeeiros mostraram que a camara e adequada para estudos de tolerancia a baixas temperaturas.
Palavras-Chave: | Camara fria; Coffee; Cold chamber; Tolerance; Tolerancia.
Thesagro: | Café; Geada.
Thesaurus Nal: | frost.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (19600-1) - UMT - AP - -- -  - P474 - 63072081 - DIS