Data/hora: 17/06/2024 02:21:03

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 20/02/2015
Data da última atualização: | 08/06/2021
Autoria: | CARDOSO JÚNIOR, J. C. de A.
Afiliação: | JOSÉ CARLOS DE ANUNCIAÇÃO CARDOSO JÚNIOR, UFS.
Título: | Avaliação das metodologias de transferência de vazões de referência em bacias hidrográficas: aplicação à bacia do rio Japaratuba.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | 2014. 129f. (Dissertação) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2014.
Idioma: | Português
Notas: | Orientador: Dr. Marcus Aurelio Soares Cruz.
Conteúdo: | O estudo avaliou a precisão da aplicação de metodologias de transferência espacial de informação, utilizando variáveis físicas (área, declividade, comprimento) e climáticas (precipitação média anual) de sub-bacias contribuintes a quatro estações fluviométricas na bacia do rio Japaratuba, considerando vazões de referência utilizadas em processos de gestão hídrica: mínimas (Q90 e Q7,10), média (Qm) e máximas (QTR=10 anose QTR= 50 anos). O estudorealizado permitiu a avaliação da grandeza dos erro s médios relativos cometidos na transferência de vazões de referência mínimas, média e máximas por meio de variáveis físicas e climática na bacia do rio Japaratuba, considerando dois de seus afluentes principais, os rios Siriri e Japaratuba-Mirim. Em ambas as sub-bacias houve uma tendência de subestimação nos valores de vazões de referência quando o processo s e dava de montante para jusante (da menor para a maior bacia contribuinte), ocorrendo o inverso, ou seja, superestimando os valores quando o processo ocorria de jusante para montante, ou seja, da maior área contribuinte para a menor. Na sub-bacia do rio Japa ratuba-Mirim, os resultados apontam para que as transferências de vazões de referência, em a mbos os sentidos, ou seja, montante para jusante e vice-versa, sejam realizadas por meio do uso do produto área e precipitação média anual para vazões mínimas e média, e do comprimento da bacia para vazões máximas.Para a sub-bacia do rio Siriri, detectou-se variação na es colha em função do sentido de avaliação, assim, de montante para jusante deve ser utilizada a declividade média da bacia contribuinte para vazões mínimas e a área da bacia para a média e vazões máximas. Se a transferência for de jusante para montante recomenda-se utilizar nova mente a declividade média da bacia contribuinte para vazões mínimas e agora o produto área da bacia com precipitação média anual para vazões máximas e para a vazão média. Ressalte-se que a variável climática precipitação média anual apresentou resultados próximos ao uso da declividade média para vazões mínimas, podendo também ser utilizadO.
Palavras-Chave: | Recursos Hídricos.
Thesagro: | Hidrologia; Manejo de água.
Thesaurus Nal: | Hydrologic factors.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)
Exemplares: | CPATC - (23944-1) - UPC - TS - DD -  -  -  - DIS