Data/hora: 02/06/2024 18:01:23

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 22/10/2015
Data da última atualização: | 26/02/2016
Autoria: | JUIZO, C. G. F.; LAIOLA, P. L.; ZEN, L. R.; MARCHESAN, R.; CARVALHO, D. E.; BILA, N. F.; EGAS, A. F.; ROCHA, M. P. da; KILTZKE, R. J.
Título: | Variação radial das propriedades físicas da madeira de Pinus patula plantados em Moçambique.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 83, p. 285-292, jul./set. 2015.
DOI: | 10.4336/2015.pfb.35.83.771
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve por objetivo avaliar as propriedades físicas da madeira de Pinus patula, com 38 anos, oriundos de um povoamento florestal de Moçambique, localizado no município de Machipanda. A determinação das propriedades físicas como a massa especifica básica, retratibilidade e umidade da madeira, no sentido medula- casca, seguiram as recomendações da Norma Panamericana - COPANT. Os resultados evidenciaram diferença estatística, ao nível de 5% de significância, no sentido radial para o coeficiente de retratibilidade. Os valores de retratibilidade foram de 6,06 e 8,80% no lenho juvenil e 6,18 e 8,65% no lenho adulto no sentido radial e tangencial, respectivamente, com coeficiente de anisotropia de 1,43 no lenho juvenil e 2,44 no lenho adulto. A madeira de Pinus patula, plantado na floresta de Inhamacari, apresenta uma madeira estável aos 38 anos de idade, que pode ser aplicada para fins estruturais e para a fabricação de artigos de carpintaria e móveis.
Palavras-Chave: | Espécie exótica; Massa específica; Qualidade da madeira; Retratibilidade; Retratibility.
Thesagro: | Pinus Patula; Umidade.
Thesaurus Nal: | humidity; specific gravity; wood quality.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132788/1/VariacaoRadial.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54402-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS