Data/hora: 23/06/2024 13:08:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	16/11/2023	
Data da última atualização: 	16/11/2023	
Autoria: 	RIBEIRO, C. C.; ANDREANI, L.; CARVALHO, F. B. de P.; MONTEIRO, S.; VALADARES, L. F.	
Afiliação: 	CAROLINE CIBIN RIBEIRO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS; LARISSA ANDREANI CARVALHO, CNPAE; FELIPE BRANDAO DE PAIVA CARVALHO, CNPAE; SIMONE MONTEIRO, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; LEONARDO FONSECA VALADARES, CNPAE.	
Título: 	Produção de nanofibras de algodão: uso de hidrólise enzimática para a quebra da celulose.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa Agroenergia, 2023. p. 178.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A crescente conscientização em relação à sustentabilidade impulsiona a utilização do método bioquímico para a produção de nanoestruturas, o qual oferece a vantagem de operar em condições suaves. Este estudo tem como objetivo produzir nanofibras de celulose a partir de fibras de algodão via rota enzimática, sem processos químicos adicionais. Enzimas comerciais de Trichoderma reesei foram empregadas para obter microfibras e nanofibras de celulose em formato agulha. Após 96 horas de hidrólise, as nanofibras apresentaram dimensões médias de 289 nm de comprimento e 33 nm de espessura, com potencial Zeta de ?15,7 ± 1,7 mV e ?12,0 ± 2,3 mV em dispersões aquosas de 0,01 M KCl e 0,01 M KNO3, respectivamente. A reação resultou em um rendimento de 7,5% de nanofibras isoladas.	
Palavras-Chave: 	Hidrólise enzimática; Nanopartículas; Processamento coloidal.	
Thesagro: 	Algodão; Celulose; Microscopia Eletrônica.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158464/1/Producao-de-nanofibras.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (4307-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS