Data/hora: 03/06/2024 18:28:03

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 03/10/2003
Data da última atualização: | 24/02/2010
Autoria: | MEDEIROS, E. S. de; MATTOSO, L. H. C.; CARVALHO, L. H. de.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Uso de tecidos de fibras vegetais para melhoria das propriedades de materiais plásticos.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2002.
Páginas: | 3 p.
Série: | ( Embrapa Instrumentação Agropecuária. Circular Técnica, 16).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve por objetivo fazer um estudo de plásticos reforçados (compósitos) a base de resina fenólica (novolaca) reforçada por tecidos hídricos de juta e algodão utilizando a técnica de modelagem por compressão. O desempenho final do material produzido foi medido por técnicas que possibilitam a avaliação da resistência mecânica (tração, flexão, impacto), térmica (análise térmica dinâmico-mecânica, calorimetria exploratória diferencial e termogravimetria) e resistência à queima (teor limite oxigênio e teste de queima vertical).
Palavras-Chave: | Compósito; Novolaca; Plástico reforçado; Resina fenólica; Tecidos hídricos.
Thesagro: | Algodão; Juta.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/8117/1/CiT16_2002.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8117-1) - UMT - FL - -- - PROCI-02.00153 -  - 2002.00153 - DIS