Data/hora: 24/09/2024 15:06:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	15/06/1999	
Data da última atualização: 	12/04/2022	
Autoria: 	SILVA, O. R. R. F.; MARQUES, L.; CARVALHO, O. S.; VIEIRA, R. de M.	
Afiliação: 	ODILON RENY RIBEIRO FERREIRA SILVA, CNPA; Luiz Marques, Universidad Politécnica de Madrid; OROZIMBO SILVEIRA CARVALHO, SPM - E. Passo Fundo; Robson de Macêdo Vieira.	
Título: 	Avaliação do depósito de gotas obtido através da pulverização eletrostática e da convencional sobre cultura do algodoeiro.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 1, p. 101-105, 1997.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Evaluation of droplet deposition by electrostatic and conventional spraying on cotton canopy. Parte de trabalho de tese de Doutorado realizado na Universidad Politécnica de Madrid/Espanha.	
Conteúdo: 	Resumo: Dois ensaios de campo foram conduzidos nos municípios de Monteiro, PB, e Surubim, PE, Brasil, no ano agrícola de 1992, com o objetivo de se avaliar a pulverização eletrostática frente à convencional, na cultura do algodoeiro, em duas fases de desenvolvimento das plantas, aos 30 e 80 dias após a germinação, sob condições de sequeiro. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com cinco repetições e esquema de análise fatorial (23 x 32 + 1) sendo 23 representando os fatores pulverização, pressão e faces da folha (superior e inferior); (32): posição e altura da planta (1): testemunha. A cultivar foi a CNPA precoce 1, plantada no espaçamento de 1m entre fileiras, com 50.000 pl/ha. Para a coleta das populações de gotas, utilizaram-se etiquetas hidrossensíveis e, para a sua caracterização, empregou-se um analisador de imagem, o Optomax V. A análise dos dados de gotas/cmM2 e a percentagem de área coberta demonstraram que na face superior das folhas do algodoeiro não houve diferença significativa entre as pulverizações estudadas, porém a pulverização eletrostática apresentou maior número de impactos na face inferior, possivelmente pela atração da gota carregada eletricamente pelo objeto de tratamento; entretanto, tal procedimento não permite uma difusão sistemática desta técnica para o cultivo do algodão, nas condições em que se realizaram os ensaios. Abstract: Two trials were carried out to evaluate the performance of electrostatic against conventional spraying on cotton canopy after 30 and 80 days of emergence. A factorial (23x32+1) arranged as a completely random design was used for the treated area. Cotton cultivar used was CNPA Precoce 1 which was planted in a configuration of 1m between lines with 5 plants/m within the line. The analysis of the data showed that in the superior surface of cotton leaf there was no significant differences among the treatments, however, the electrostatic spraying presented a higher number of impacts on the inferior surface probably because of the attraction of the electrical charged droplets by the treating object.	
Palavras-Chave: 	Depósito de gotas.	
Thesagro: 	Algodão; Gossypium Hirsutum; Pulverização.	
Thesaurus Nal: 	Cotton; Droplets; Electrospraying; Spraying.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/220769/1/4.-Avaliac807a771o-do-depo769sito.pdf	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (13373-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS