Data/hora: 11/06/2024 17:05:33

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 23/10/2013
Data da última atualização: | 24/01/2018
Autoria: | DAMÁSIO, R. A. P.; PEREIRA, B. L. C.; OLIVEIRA, A. C.; CARDOSO, M. T.; VITAL, B. R.; CARVALHO, A. M. L. M.
Afiliação: | Renato Augusto Pereira Damásio; Bárbara Luísa Corradi Pereira; Aylson Costa Oliveira; Marco Túlio Cardoso; Benedito Rocha Vital; Ana Márcia Ladeira Macedo Carvalho.
Título: | Caracterização anatômica e qualidade do carvão vegetal da madeira de pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha).
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 33, n. 75, p. 261-267, jul./set. 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Diante da carência de informação sobre as propriedades da madeira e do carvão de espécies nativas esse trabalho foi desenvolvido com os objetivos de caracterizar a estrutura anatômica da madeira de Piptadenia gonoacantha e determinar o rendimento e propriedades do carvão vegetal. Para a madeira, foram realizadas a descrição anatômica, determinação das dimensões de fibras e vasos, densidade básica e poder calorífico superior (PCS). Para o carvão, foram determinados a densidade aparente, análise química imediata e PCS. O diâmetro médio dos vasos foi igual a 121,30 &#956;m, em número de 15 vasos mm-2. Para as fibras, verificou-se um comprimento de 0,82 mm, largura de 17,54 &#956;m, diâmetro do lume de 8,02 &#956;m, espessura da parede de 4,76 &#956;m, e fração parede de 54,28%. A densidade básica da madeira foi igual a 590 kg m-3 e PCS, 4650 kcal kg-1. O rendimento em carvão foi igual a 37,10%. Foram verificados 23,26% de materiais voláteis, 2,39% de cinzas, 74,35% de carbono fixo no carvão vegetal, PCS foi igual a 7.719,27 kcal kg-1 e densidade aparente de 460 kg m-3. A madeira apresentou qualidade satisfatória para a produção de carvão, que atende as exigências do setor siderúrgico.
Palavras-Chave: | Densidade; Espécie exótica; Espécie florestal; Fibers; Heating value; Pau-jacaré; Piptadenia gonoacantha; Poder calorífico.
Thesagro: | Anatomia; Carvão Vegetal; Fibra; Madeira.
Thesaurus Nal: | wood density.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/91396/1/PFB261-267.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (51301-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS