Data/hora: 20/06/2024 19:22:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	BIASSUSI, M.; CASSARO, F. A. M.; PAULETTO, E. A.; CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	UFPel-FAEM; Universidade Estadual de Ponta Grossa; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Utilizacao da tomografia simultanea de dupla energia de raios gama para a caracterizacao fisico-hidrica de um vertissolo do Rio Grande do Sul.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO: O SOLO NOS GRANDES DOMINIOS MORFOCLIMATICOS DO BRASIL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO, 25., jul. 1995, Vicosa, MG. Resumos expandidos... Vicosa: Universidade Federal de Vicosa, 1995.	
Volume: 	v.1	
Páginas: 	p.153-155.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Ref.I.55.	
Conteúdo: 	Os vertissolos, no Rio Grande do Sul, situam-se na regiao da Campanha, abrangendo aproximadamente 165.000ha, representando 0.6% do total da area do Estado. Sao utilizados, principalmente, para o plantio do arroz irrigado e pecuaria. Apresentam em seus horizontes predominio de argilominerais do tipo 2:1, os quais possuem a caracteristica de se expandirem, devido a entrada de agua entre as suas unidades cristalograficas. O estudo do comportamento fisico desses solos tem sido um verdadeiro desafio cientifico-metodologico. As tecnicas usualmente empregadas para a determinacao da densidade e umidade, como a do anel volumetrico, nao podem ser utilizadas, devido ao comportamento nao-linear da densidade em funcao do grau de hidratacao da amostra, acarretando variacoes na forma e no volume destas. Assim, os resultados obtidos ate o momento tem se mostrado conflitivos, partindo de conceitos fisicos e condicoes quase sempre nao respeitados pelos solos expansivos (por exemplo, independencia da densidade global com a umidade). A utilizacao da tecnica da tomografia simultanea de dupla energia se mostrou adequada para esse tipo de estudo, pois alem de ser um metodo nao-destrutivo de analise, teoricamente permite verificar heterogeneidades, ou sejam, rachaduras, aglomerados e deformacoes que reflitam as variacoes no valor da densidade e umidade no interior da amostra.	
Palavras-Chave: 	Densidade; Rio Grande do Sul; RS; TC.	
Thesagro: 	Arroz Irrigado; Solo; Tomografia; Várzea; Vertissolo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5417-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00003 - BIA - 1995.00003 - DIS