Data/hora: 16/06/2024 10:52:06

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | CASSARO, F. A. M.; CRESTANA, S.
Afiliação: | Universidade Estadual de Ponta Grossa; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Tomografia simultanea de dupla energia para caracterizacao fisica de um meio poroso deformavel sob diferentes graus de hidratacao.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.160-161.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho introduz-se a tomografia de dupla energia simultanea como uma nova metodologia capaz de determinar, simultaneamente, a densidade global e a umidade, parametros relevantes na caracterizacao fisica de meios porosos com caracteristicas expansivas. Em particular, o metodo foi aplicado a caracterizacao de um solo com comportamento expansivo-contrativo, quando submetido a diferentes graus de hidratacao. Sao apresentadas medidas empregando dois picos de distintos de radiacao, provenientes da filtragem, por placas de estanho, da radiacao de Bremsthralung gerada em uma fonte de raios X. Tambem, em carater preliminar, foram realizadas determinacoes simultaneas de densidade e umidade utilizando-se picos distintos de radiacao gama, um proveniente de uma fonte de americio (241) e o outro de uma fonte de cesio (137). Os dados obtidos pela tecnica propiciaram a analise da expansividade do solo e as determinacoes foram interpoladas atraves do "modelo das tres retas". Em conclusao: o desenvolvimento e o uso do tomografo de dupla energia simultanea se constituem em metodo apropriado para medir simultaneamente a densidade global e o conteudo de agua de materiais porosos expansivos, no caso, o solo empregado neste trabalho.
Palavras-Chave: | Caracterizacao; Densidade; Dupla energia; Meio poroso deformavel; Metodologia; Tomografia simultanea.
Thesagro: | Física do Solo; Solo; Umidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5424-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00013 -  - 1995.00013 - DIS