Data/hora: 24/06/2024 06:07:53

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/01/2015
Data da última atualização: | 29/02/2016
Autoria: | DONATO, D. B.; CASTRO, R. V. O.; CARNEIRO, A. de C. O.; CARVALHO. A. M. L. M.; PEREIRA, B. L. C.; OLIVEIRA, A. C.; BARBOSA, C. J.
Afiliação: | Danilo Barros Donato, Universidade Federal de Viçosa; Renato Vinícius Oliveira Castro, Universidade Federal de São João Del-Rei; Angélica de Cássia Oliveira Carneiro, Universidade Federal de Viçosa; Ana Márcia Ladeira Macedo Carvalho, Universidade Federal de Viçosa; Bárbara Luísa Corradi Pereira, Universidade Federal de Mato Grosso; Aylson Costa Oliveira, Universidade Federal de Mato Grosso; Conrad Julião Barbosa, Gerdau Florestal S.A.
Título: | Determinação da umidade da madeira em tora por diferentes métodos.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 34, n. 80, p. 449-453, out./dez. 2014.
DOI: | 10.4336/2014.pfb.34.80.608
Idioma: | Português
Notas: | Nota científica.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi comparar três métodos alternativos de determinação do teor de umidade da madeira em tora com o método preconizado pela ABNT. O teor de umidade da madeira foi determinado em uma amostra de serragem e com um medidor elétrico capacitivo. Além disso, o teor de umidade foi determinado pelo método da ABNT em amostras de madeira. Concluiu-se, portanto, que é viável a utilização de métodos alternativos para a determinação da umidade da madeira em toras, em substituição ao método tradicional, desde que se façam ajustes.
Palavras-Chave: | Alternative methods; Método alternativo; Moisture content; Regressão; Regression.
Thesagro: | Eucalipto; Teor de Umidade.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/122855/1/Determinacao.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53195-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS