Data/hora: 04/06/2024 13:20:13

Biblioteca(s): | Embrapa Uva e Vinho.
Data corrente: | 02/09/2021
Data da última atualização: | 02/09/2021
Autoria: | CAVALCANTI, F. R.
Afiliação: | FABIO ROSSI CAVALCANTI, CNPUV.
Título: | Algoritmo (MAHM) para alerta georreferenciado de doença em redes de sensoriamento IoT de microclima: calibração e teste de um método para míldio, em dois vinhedos.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Bento Gonçalves, RS: Embrapa Uva e Vinho, agosto 2021.
Páginas: | 25 p.
Série: | (Embrapa Uva e Vinho. Circular Técnica, 124)
ISSN: | 1808-6810
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho apresenta um método para alerta de míldio da videira para vinhedos Vitis labrusca: o módulo de alerta de doença por heat map ? Embrapa/MAHM que é um algoritmo que usa equações de favorabilidade de doença sobre uma determinada área de produção vegetal subdividida em quadrantes. As estimativas são entregues ao usuário em forma de alerta por quadrante interno à área de plantio, com diferentes cores que indicam diferentes níveis de risco de doença e/ou recomendação de pulverização. O MAHM usa informações de umidade relativa (%UR) e temperatura do ar fornecidas por três ou mais sensores de IoT simples, instalados em triangulação nas extremidades da área de plantio, em pequenas propriedades (1 a 5 ha). Os quadrantes (unidades de monitoramento) podem ser georreferenciados. O algoritmo pode fundamentar plataformas de IoT de baixo custo, com infraestrutura de comunicação (LoRaWAN, Sigfox, etc) e localização (GPS).
Palavras-Chave: | Agricultura 5 ponto 0; Internet das coisas; IoT; MAHM; Sistema de alerta; Sistema de posicionamento global; Tecnologia de aplicação.
Thesagro: | Agricultura de Precisão; Doença de Planta; Míldio; Uva; Vitis Labrusca.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/225658/1/CircTec-163-o.pdf
Registro original: | Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)
Exemplares: | CNPUV - (18701-1) - UMT - FL - DD - CircTec_163_o -  - CircTec163 - DIS