Data/hora: 23/06/2024 03:54:02

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 03/02/2016
Data da última atualização: | 16/02/2016
Autoria: | SILVA, C. K. O. da; CIRIACO, M. F.; FONTANA, A.; VIANA, M. M. G. R.; CHIAVONE-FILHO, O.; NASCIMENTO, C. A. O. do.
Afiliação: | CELYNA KÁRITAS OLIVEIRA DA SILVA, USP; MARIANA FRANSIELE CIRIACO, CH5-Agilent; ADEMIR FONTANA, CNPS; MARILDA MENDONÇA GUAZZELLI RAMOS VIANA, USP; OSVALDO CHIAVONE-FILHO, UFRN; CLÁUDIO AUGUSTO OLLER DO NASCIMENTO, USP.
Título: | Tratamento de fenantreno utilizando persulfato de sódio ativado com ferro endógeno presente em solos arenosos.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 35., 2015, Natal. O solo e suas múltiplas funções: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A crescente preocupação com o meio ambiente vem viabilizando estudos que possibilitam a degradação de poluentes nocivos como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). O Processo Oxidativo Avançado (POA), técnica baseada na produção de radicais, espécies capazes de reagir com vários compostos orgânicos, vem sendo utilizada atualmente. O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade de utilização do persulfato de sódio ativado com o ferro endógeno para degradar o fenantreno. Os resultados do teor de ferro para as amostras ES1, ES2, ES3, e ES5 foram, 1452, 1290, 846 e 821 ppm respectivamente. Os resultados mostraram que a eficiência da degradação do fenantreno foi proporcional ao teor de ferro presente no solo. Em que os teores de degradação para as amostras ES1, ES2, ES3 e ES5 foram 60%, 53%, 33% e 18%, respectivamente.
Palavras-Chave: | Ferro natural; Oxidação química; Remediação.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/138338/1/2015-173.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (19192-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2016.00090 - DIS